**报价申请文件**

**项目名称：泉州市中医院监控系统改造项目**

**报价人名称：**

**日 期：**

**目录**

**1.法人营业执照复印件**

**2. 法定代表人授权委托书及被委托人身份证（正反面）**

**3.报价人资格证明文件**

**4.报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价一览表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：泉州市中医院监控系统改造项目 报价人名称（加盖公章）： | | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **说明** | |
| **1** | 400万网络POE全彩高清枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T46WDV3-L(B) | 支 | 9 |  |  | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 支持1个内置麦克风 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | |
| **2** | 400万网络POE全彩高清半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3346WDV3-I | 支 | 41 |  |  | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 支持1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | |
| **3** | 24口千兆POE供电交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-E | 台 | 1 |  |  | 桌面式（可上机架）全千兆兆PoE交换机，上联端口：2个10/100/1000 Mbps电口和1个千兆SFP光口，下联端口：24个10/100/1000M PoE供电口，PoE标准：支持IEEE802.3af/at，每端口供电功率15.4W，单口最大功率30W，PoE类型：末端跨接法（1/2+，3/6-），电源适配器：52V/5.76A 360W(内置电源标配） | |
| **4** | 8口千兆POE供电交换机 | 海康威视 | DS-3E0510SP-E | 台 | 18 |  |  | 千兆网络接入设计 支持 IEEE 802.3at/af 支持 PoE 输出功率管理 支持 6 KV 防浪涌 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 端口最大供电功率：30W | |
| **5** | 网桥 | 迅捷 | FWB500 | 付 | 8 |  |  | 电梯专用网桥 | |
| **6** | 录像机 | 海康威视 | DS-8864N-R8 | 台 | 1 |  |  | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；最大支持8/16/16/16路本地同步回放；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；支持萤石、Ehome2.0、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | |
| **7** | 8T存储硬盘 | 西数 | WD82PURX-78 | 片 | 8 |  |  | 数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）：150 MB/s 不可恢复性读取错误（占读取位数）：小于1/〖10〗^14 非工作状态温度（°C，底座铸件上）：从-40 到 70 工作状态温度（°C，底座铸件上）：0 到 65 | |
| **8** | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  | |
| **9** | 超五类网线 | 海康威视 | DS-1LN5E-S/E | 千米 | 7.2 |  |  | 超五类监控专用网络线。该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 • PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 • 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 • 符合RoHS 2.0 和Reach认证• 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 | |
| **10** | 9U机柜 | 威龙 | 450\*550\*400 | 座 | 1 |  |  |  | |
| **11** | 安装调试费 |  |  | 点 | 50 |  |  |  | |
| **12** | 合计 | | | | | |  |  | |

注：报价需为完成本项目的所有费用，包括但不限于设备及材料采购、运输、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等一切完成本项目的费用。**当小写金额与大写金额之间不一致时，以大写金额为准。**