**附件**

**维修清单及参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 门诊四楼 | 裙楼太阳能综合控制柜 | CQ-DK/Y-TY/KQ-15KW | 1 | 台 | 含回水控制及高区变频增压功能 |
| 2 | 回水泵 | CDMF10-8 | 2 | 台 | 杭州南方 |
| 3 | 集热水箱 | CQ-SX(R)-LY-500 | 2 | 台 | 泉州川泉 |
| 4 | 主机压缩机 | ZW61KA-TFP-542（5P） | 1 | 台 | 全新谷轮 |
| 5 | 主机压缩机 | ZR72KC-TFD-522（6P） | 3 | 台 | 全新谷轮 |
| 6 | 主机控制板 | 原厂主板 | 2 | 套 | 浙江生能 |
| 7 | 压缩机接触器 | LC1N2510 | 2 | 个 | 施耐德 |
| 8 | 太阳能循环泵 | TD50-24G/2 | 2 | 台 | 杭州南方 |
| 9 | 太阳能过水泵 | TD50-12G/2 | 2 | 台 | 杭州南方 |
| 10 | 冷水进水电磁阀 | DN80 | 3 | 个 | 　 |
| 11 | 集热器玻璃 | 低铁布纹钢化玻璃1000\*2000\*3.2 | 12 | 片 | 　 |
| 12 | 不锈钢回水管 | DN50 | 150 | 米 | 含保温及外保护铝板或PVC管 |
| 13 | 太阳能循环管 | DN80 | 20 | 米 | 含保温及外保护铝板 |
| 14 | 压力表 | DN20 | 21 | 套 | 红旗 |
| 15 | 不锈钢软接头 | DN50 | 22 | 条 | 　 |
| 16 | 住院部17楼A 区 | 病房楼太阳能综合控制柜 | CQ-DK/Y-TY/KQ-10KW | 1 | 台 | 含高区变频增压功能 |
| 17 | 太阳能循环泵 | TD50-24G/2 | 1 | 台 | 杭州南方 |
| 18 | 太阳能过水泵 | TD50-12G/2 | 1 | 台 | 杭州南方 |
| 19 | 过水电动阀 | DN50 | 1 | 个 | 　 |
| 20 | 压力表 | DN20 | 10 | 套 | 红旗 |
| 21 | 不锈钢软接头 | DN50 | 8 | 条 | 　 |
| 22 | 住院部17楼B 区 | 病房楼太阳能综合控制柜 | CQ-DK/Y-TY/KQ-10KW | 1 | 台 | 含高区变频增压功能 |
| 23 | 主机压缩机 | ZW61KA-TFP-542（5P） | 1 | 台 | 全新谷轮 |
| 24 | 热泵循环泵 | TD50-18G/2 | 2 | 台 | 杭州南方 |
| 25 | 太阳能循环泵 | TD50-24G/2 | 1 | 台 | 杭州南方 |
| 26 | 过水电动阀 | DN50 | 1 | 个 | 　 |
| 27 | 主机控制板 | 原厂主板 | 1 | 套 | 　 |
| 28 | 主机风扇 | 　 | 1 | 个 | 　 |
| 29 | 压力表 | DN20 | 11 | 套 | 红旗 |
| 30 | 不锈钢软接头 | DN50 | 8 | 条 | 　 |
| 31 | 集热水箱漏水维修 | 　 | 1 | 项 | 　 |